|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IR** | **IN** | **WR 8** | **DIV #4** | **WR @8** | **JMP 002** |
| =000016 | 01 | 22 0 008 | 26 1 004 | 22 2 008 | 10 0 002 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PC** | **IR** | **ACC** | **M (008)** | **М(016)** |
| 000 | 000016 | 000000 | 000000 | 000000 |
| 001 | - | 000016 | - | - |
| 002 | - | - | 000016 | - |
| 003 | - | 000004 | - | - |
| 004 | - | - | - | 000004 |
| 002 | - |  | 000016 | - |
| 003 | - | 000001 | - | - |
| 004 | - | - | - | 000001 |